INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
L PRZEPISY WSTĘPNE
Podstawa wydania instrukcji:
-Ustawa z dnia 24 sierpnia  1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81, póz. 351) Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych  z dnia   3.11.1992  r.  w sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 92, póz. 460),
-Zakładowy Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej.
Postanowienia niniejszej instrukcji obowiązują wszystkich bez wyjątku pracowników w czasie przebywania ich w pomieszczeniu i na terenie zakładu.
Osoby winne nieprzestrzegania postanowień zawartych w instrukcji oraz ogólnych przepisów o ochronie przeciwpożarowej, pociągnięte będą do odpowiedzialności karnej lub służbowej w myśl obowiązujących przepisów.
H. PRZEPISY PORZĄDKOWE
l. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności:
1)	używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
2)	garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu,
3)	przechowywanie lub składowanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

a)	urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,
b)	linii kablowych o napięciu powyżej l kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

4)	użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
5)	stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 5 cm od żarówki,
6)	włączenie do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,
7)	pozostawienie nie wyłączonego dopływu prądu elektrycznego po zakończeniu pracy w zakładzie, wydziale, pomieszczeniu, itp.,
8)	używanie wszelkich grzejników i urządzeń elektrycznych, jak: piecyków, kuchenek, grzałek itp. nie mających związku z potrzebami produkcyjnymi zakładu lub bez uzyskania pisemnego zezwolenia na ich eksploatację,
9)	umieszczanie na przewodach elektrycznych, punktach świetlnych lub w ich bezpośredniej bliskości, przedmiotów dekoracyjnych, odzieży itp.,

10)	samowolne naprawianie bezpieczników,
11)	pozostawianie po zakończeniu pracy maszyn lub urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłów, kurzu, smarów palnych, odpadów produkcyjnych itp.,
12)	pozostawianie czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych szmat bez zabezpieczenia ich w zamkniętych naczyniach z materiałów niepalnych,
13)	przechowywanie odzieży   ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego celu,
14)	składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji,
15)	ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
16)	zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie.